**LET OP KEUZE MAKEN!**

**22 METSELWERK**

* 1. **KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN**

**22.85.40-…** **WANDROOSTER**

**0. RVS SPOUWVOEGVENTILATIEROOSTER**

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: T140 spouwvoegventilatierooster RVS.

Omschrijving:

* RVS rooster voor in de stootvoegen.
* Mogelijkheid RAL-kleuren toe te passen.

Materiaal: RVS.

Kleuren:

* Zwart.
* blank RVS.
* RAL …

T140-4:

* Doorlaat (mm2): 200.
* Afmetingen (B x H x D)(mm): 10 x 40 x 95.

T140-5:

* Doorlaat (mm2): 250.
* Afmetingen (B x H x D)(mm): 10 x 50 x 95.

T140-6:

* Doorlaat (mm2): 300.
* Afmetingen (B x H x D)(mm): 10 x 60 x 95.

T140-9:

* Doorlaat (mm2): 450.
* Afmetingen (B x H x D)(mm): 10 x 90 x 95.

**.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR**

* De roosters in de stootvoegen t.b.v. de ventilatie van de spouwmuur boven het maaiveld.